[image: ]






CP/1405/2026
2 de octubre de 202
.
NO EXISTE AFECTACIÓN A LA CARPETA DEL CARRIL EXPRÉS, NI RIEGO PARA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR POR DESLAVE DE TALUD EN AV. CONSTITUCIÓN

• La rehabilitación del talud será atendida una vez que las condiciones climatológicas lo permitan, contemplándose adicionalmente la alternativa de colocación de gaviones para reforzar su estabilidad.

Monterrey, Nuevo León.- Derivado del Frente Frio No. 1 de la temporada, las lluvias que se presentaron en el Estado de Nuevo León la tarde noche del jueves 01 de Octubre, que fueron de fuertes a intensas y que dejaron más de 170 MM en la estación de Monterrey, se presentó un deslave puntual en el talud ubicado sobre la Av. Constitución, unos metros adelante de la Av. Venustiano Carranza.

La zona del parque lineal con afectación continúa en etapa de obra, es importante precisar que, conforme al proyecto original del Parque Lineal para este tramo, la solución contempla el desarrollo de las circulaciones por debajo del deprimido de la Av. Venustiano Carranza. Las rampas que anteriormente se encontraban en esta zona fueron ejecutadas de manera provisional sobre el talud del lecho del río, en tanto se concluyen las adecuaciones correspondientes al sistema pluvial de la Av. Venustiano Carranza.

El viaducto de la línea 4 fue diseñado y construido tomando en consideración los resultados de un estudio de erosión específico, con lo cual, las socavaciones del talud no afectan la estabilidad de la estructura del metro.



Asimismo, se hace constar que no se presentan daños ni afectaciones en la carpeta del carril exprés de la Av. Constitución, ni existe riesgo para la circulación vehicular en dicho carril, toda vez que el deslave se encuentra localizado en el talud del lecho del río y no compromete la superficie de rodamiento.

Una vez que concluya el periodo de lluvias y las condiciones climatológicas permitan realizar los trabajos de manera segura, se tiene previsto ejecutar, en las próximas semanas, la rehabilitación y restitución de los taludes afectados.
[bookmark: _heading=h.509v1ati2p97]
Adicionalmente, se encuentra en análisis la posibilidad de incorporar gaviones en esta zona, como medida complementaria para contribuir a la estabilización y protección de los taludes.

Los trabajos definitivos se realizarán considerando las condiciones del terreno, el comportamiento hidráulico de la zona y la solución prevista para el sistema pluvial de la Av. Venustiano Carranza, a fin de garantizar una solución adecuada y permanente.

[bookmark: _GoBack]Conclusión: El deslave se encuentra localizado exclusivamente en el talud del lecho del río. No existe afectación a la carpeta del carril exprés de la Av. Constitución ni riesgo para la circulación vehicular. La rehabilitación del talud será atendida una vez que las condiciones climatológicas lo permitan, contemplándose adicionalmente la alternativa de colocación de gaviones para reforzar su estabilidad.
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